**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1**

**на проектирование объекта**

 **г. 24.05.2024г**

**Наименование и адрес места нахождения объекта по адресу: Липецкая обл., Становлянский р-н., с. Соловьево,**

|  |
| --- |
| **Информация о заказчике** |
| **Заказчик (наименование организации)** |  |
| **Документация** |
| **Наличие проектной док-ии (АР, ЭП, и.т.д)** | нет |
|  |
| **Ширина объекта, м (ПО ОСЯМ)** | **18** |
| **Длина объекта, м (ПО ОСЯМ)** | **25** |
| **Высота объекта, м** |  |
| до низа конструкций  | **4** |
| высота до свеса, м | **(в коньке)** |
| **Уклон кровли, %** | **По расчету** |
| **Крыша (кол-во скатов)** | **двухскатная** |
| **Шаг колонн, м** | **6** |
| **Кол-во свободных пролетов, размеры** | **1** |
| **Отметка низа базы колонн** | **-0,15 м** |
| **Отм. чистого пола** | **0,000** |
| **Этажность** | **1** |
| **Антресоль** | **нет** |
| **Крановое оборудование (грузоподъёмность, режим работы, количество, высота подъёма)** | **нет** |
|  |
| **Район строительства (снег, ветер)** | **Липецкая область** |
| **Назначение объекта** | **Молочный завод** |
| **Расположение объекта (отдельно стоящий, пристраиваемый)** | **Отдельно стоящее** |
| Если пристраиваемый: характеристики сущ. строения - B x L x H, Отметки стен, конька (уклон кровли), перепады высот, расположение проемов, зазор м/у строениями.  | **нет** |
|  |
| **Теплоизоляция (Утепленное/неутепленное)** | **Утепленное** |
| **Стены, подвесной потолок** |
| Сэндвич-панель, полистовая сборка, панель (толщина, материал, RAL, раскладка) | **«Сэндвич-панель», толщина стеновых 100 мм, горизонтальная раскладка** |
| **Кровля** |
| (толщина ут-ля, RAL, материал) | **«Сэндвич-панель», толщина 120 мм, горизонтальная раскладка** |
| **Характеристики проёмов** |
| **Проемы под остекление (тип)** |  |
| Высота, м |  |
| Ширина, м | **1** |
| Количество (расположение) |  |
| **Проемы под ворота/двери (тип)** | **Ворота подъемно-секционные** |
| Ширина х высота, м | **5,8-6х3,5** |
| кол-во, шт. | **1 шт** |
| **Проемы под ворота/двери (тип)** | **Двери**  |
| Ширина х высота, м |  |
| кол-во, шт. |  |
| **Наличие технологических проемов по кровле, стенам (размеры, привязки, назначение)** | **Не предусмотрены** |
| **Нагрузки дополнительные** |
| **Технологическая нагрузка, кг/кв.м.** | **нет** |
| **Дополнительные сведения, не учтенные в ТЗ** |
| **1. Необходимо учесть, что по стороне 18 метров планируется в дальнейшем пристраиваться здание (см. эскиз), в связи с чем 2 стойки будут убираться****2. Так же будут дополнительные четыре стойки под перегородки (см. эскиз)** |
| **Проектирование (КМ)** | **да** |
| **Изготовление каркаса** | **да** |
| **Эскиз** |
|  |

 **Примечания:**

1. **Покупатель принимает на себя полностью ответственность за достоверное заполнение технического задания.**
2. **Все изменения после подписания настоящего технического задания подлежат пересмотру договорных обязательств, и Покупатель осознает, что в результате изменений данных могут изменяться первоначальные данные - габариты, конструктив, вес и т.д.**
3. **Все незаполненные Покупателем пункты и подпункты остаются на усмотрение проектного отдела завода изготовителя.**

 **Составил (ФИО): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «24» мая 2024 года**